## Sous-réseaux IP

1) On veut découper le réseau 195.84.90.0 en 8 sous-réseaux (note : on ne respecte pas la RFC 950, recommandant de ne pas utiliser les sous-réseaux dont les bits sont tous à 0 ou tous à 1) . Quelle est la valeur du masque de sous-réseau, et pour chaque sous-réseau, indiquez :  
- l’adresse du sous-réseau  
- l’adresse de broadcast  
  
2) Quelles adresses IP se trouvent sur le même sous-réseau que 130.12.127.231 si le masque de sous-réseau est 255.255.192.0 (note : on ne respecte pas la RFC 950, recommandant de ne pas utiliser les sous-réseaux dont les bits sont tous à 0 ou tous à 1) ?  
- 130.12.63.232  
- 130.22.130.1  
- 130.12.64.23  
- 130.12.167.127